Примечание к Учебному пособию Уральского института ГПС МЧС России «Средства защиты населения. Порядок выбора, хранения, накопления и использования» (данное пособие допущено МЧС России в качестве учебного пособия в структурных подразделениях ведомства).

В процессе работы с учебным пособием «Средства защиты населения. Порядок выбора, хранения, накопления и использования» специалистам РХБ защиты необходимо более внимательно при изучении остановиться на ряде разделов данного учебного пособия (использовать их в повседневной деятельности), так:

- в разделе 3. Средства индивидуальной защиты, подпункт 3.3. Пути совершенствования средств индивидуальной защиты. 3.3.2.Совершенствование средств медицинской защиты говорится, что при изучении путей совершенствования медицинского имущества, особый интерес представляет опыт ряда производителей КИМГЗ, учитывая, что данные изделия применяются в различных условиях, в зонах химического заражения (загрязнения), в очагах пожаров и т.д., что отрицательно сказывается на состоянии вложений. Было предложено оригинальное и эффективное решение по обеспечению сохранности вложений КИМГЗ, в качестве защитного средства был предложен специальный защитный чехол, в который помещается сумка комплекта. Указанные чехлы могут изготавливаться из ряда материалов обладающих пониженной горючестью, высокой стойкостью к проникновению в глубь ткани отравляющих и аварийно химически опасных веществ, низкой теплопроводностью и т.д. Наличие защитных чехлов определяется интересами практической направленности. Их необходимость продиктована и рядом нормативных документов в частности приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 года № 70н. Чехол производится полностью из отечественных материалов, на отечественных предприятиях и его технология производства отработана достаточно полно.

- в разделе 4. Организация противодействия распространению контрафактных средств защиты. Признаки контрафактной продукции и примеры анти контрафактной маркировки. В пункте 4.1 Проблема распространения контрафактной и фальсифицированной продукции указаны основные способы подделки изделий, даны необходимые ссылки на нормативные документы, в пункте 4.2. подробно раскрываются признаки подлинности и контрафактности средств защиты. В отдельных брошюрах производителей СИЗОД более подробно раскрывается порядок заводской маркировки изделий поставляемых на Российский рынок.